
	舍无忧·智能死猪拖车

	[bookmark: _GoBack]电机功率
	行走电机0.6千瓦
	电机功率
	起重电机1.4千瓦

	电池品牌
	超威1号·铅酸电池
	电池容量
	12V48ah

	待机时长
	15天；30天必须充一次电
	工作时长
	6-10小时

	拖车材质
	镀锌板+不锈钢板
	拖车尺寸
	940*530*1350-1800（高度可调）

	拖车质量
	155kg
	载重质量
	700kg

	拖拽方式
	左侧·右侧·正前方
	行走方向
	前进+后退

	前轮直径
	300mm（充气轮胎）
	后轮直径
	200mm（聚氨酯实心轮）

	注意事项：
1、严禁泡水，雨淋；
2、充电器型号48V20ah；
3、非工作状态下，关闭开关，以免误碰行走转把，造成拖车意外不可控行走；
4、非专业人员，请勿私接外部电源；
5、起重机线路分正负极，切勿接错（接反）

	产品优点：
1、 旋转拖拽
本款死猪拖车，可以通过左侧、正前方，右侧3个方向实现把死猪拖拽到车上，猪舍过道不低于0.8米情况下，单人可以完美的实现操作；

2、升降功能
本款死猪拖车，设计了手摇式升降功能，不受猪舍门高度和料线管道高度的影响，最低可以把拖车高度降到1.35米；

3、操作灵活
本款死猪拖车，配备一台0.6千瓦的行走电机，可实现一键调整前进、后退功能，解决了因场地大小拖拽死猪后的调头问题；

4、 通过性强
本款死猪拖车，配有直径300毫米的充气轮胎，拖拽600斤大猪在土路上行走，完全感觉不到吃力；

5、安全性高
本款死猪拖车，底盘重105公斤，托盘重50公斤，拖车自重的总重量达到了155公斤，不易造成侧翻，保证了人员的安全。

6、动力强进
本款死猪拖车，配备了一款48V、1.4千瓦、拖拽4500磅的电机，水平牵引1812公斤，垂直吊重500公斤，拖拽死猪700公斤；
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