



山东力昊升降机械有限公司
您好！
欢迎选用“鑫力昊”牌液压升降平台，我公司是专业生产厂家，该产品为固定式液压升降平台，广泛用于大小型养殖场、装卸猪升降台、装卸牛、羊升降台，升降平稳、安全可靠、外形美观、操作简单、承载能力大、经济实用。（可根据用户要求设计制造）
技术参数及报价：
1. [image: 微信图片_20210905173550]规格型号：SJG3-3.5
2. 载    重：3000KG
3. 升高：3.5M
4. 台面尺寸：2000*4000mm  
5. 工作台面：上铺δ3mm花纹板，4面40方管护栏高度1000mm，采用扁管.护板高度500mm。
6. 前后门高宽1000mm ，前 后 推拉式 ，四周包铁皮。按用户要求开位置。
7. 最低高度:1100mm。
8. 升降速度：3-4m/min 
9. 支杆材料：高强度矩形管 采用160*80*6mm（二层剪叉结构）   
10. 液压油缸：Ф90×2支                                            
11. 密 封 件：采用日本“NOK”进口密封圈
12. 电机功率：380V
13. 泵站：4KW
14. 液压动力单元：中意合资，泵站内置
15. 槽钢：设备底上架采用16#槽钢，销轴45#热处理钢材。
16. 固定底架：14槽钢
17. 轮胎，4条500-8实芯轮胎
18. [bookmark: _GoBack]支腿：4个抽拉式支腿
19. 电　　器：德力西电器集团 
20. 转动部位：采用支杆套加无油耐磨轴承，型号为SF-2　　　　　　　 　　  
21. 液压油：冬季用HM-32#,夏季用HM-46#，油管采用双层钢网高油缸。
22. 售后服务：免费保修一年、超期只收成本费，终生服务；
23. 报价：21000元（包邮、不含税）

                         山东力昊升降机械有限公司
                                2022年2月14日
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