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  本产品是专门为处理养殖环境氨气设计的一款产品，模拟工业氨气反应炉，利用高温和特殊材料，将氨气无害化处理成氮气和水，解决臭氧与氨气反应产生剧烈毒性气体的弊端。


该分解材料由四川化工院设计，分解率更高，反应温度为800-950摄氏度，空气流速150-200m³/h，分解率超过90%，专门用于氨气处理设备上作氨气分解使用，经过处理后，残留氨气不超过5ppm。该材料性能稳定可靠，寿命长达3-5年。
  用上养殖环境处理器直观感觉圈舍里没有氨气刺鼻了（氨气有刺激性，无味，臭味为二氧化硫）。并且该设备为热处理设备，消耗的电量都是用来发热的，产生的热量直接散布于养殖舍内。
做疫苗时候要提前停机四到五小时，做完疫苗六小时后可正常使用。

设备属于温和、无害化处理氨气方式，一般新机安装完后，使用48小时后再检测空气中氨气浓度，更准确。

使用注意要点：
1、 做防疫前一定要提前停机四到五小时，做完疫苗六小时后可开机使用！以免对疫苗产生影响！

2、 请将设备吊挂在圈舍顶部，离屋顶至少80cm，设备周围不要有易燃物品，以免受热产生火灾！
3、 设备为热处理设备，工作过程中，高温容易烫伤人，需要检修时，请在停机一小时后再操作！

4、 请将电源接入漏电保护器出线端！

使用要点：

	开20分钟，关20分钟
	开20分钟，关10分钟
	开30分钟，关10分钟

	400立方
	700立方
	1000立方


注意：使用时请尽量按照参数表设定，连续开机不能超过50分钟，关机时长不低于10分钟。
※※※本机器严禁自行拆装，否则无法保修。
