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1、 打开包装箱，清除缠绕膜，打开主机顶盖，取出脚轮和出雾口（壁挂式取出支架），红外自动感应器，电源线。
2、 安装脚轮插入电源线（注：先不要打开电源）安装出雾口（出雾口禁止朝向电源开关方向）
3、 首次开机先加入10L左右纯净水，使水位高于雾化板两侧黑色水位检测器。（L1/L2机器从上端加水，L3/L4从机器下方塑料水桶中加水，壁挂式从水箱内加水）水位低于雾化板黑色水位检测器本机将会自动保护停止工作，工作正常后按照比例加入消毒液即可。
4、 打开电源开关手动按钮，（手动按钮为点触开关，按住通电，松开不通电）水泵开始工作将水箱内水抽入到造雾盘中，达到最佳水位后便会循环回流。注意：造雾盘内水泵出水口不能在雾化孔的正上方，风扇同时运行工作，将雾化板上方的雾化颗粒吹入雾化管内进入消毒间，首次使用机器需要手动试运行3-10分钟后出雾效果达到最佳状态。
5、 将电源开关调节至自动，然后观察自动感应器数码显示器是否亮起，即证明通电，具体调节方法请参照红外感应器使用说明书。
6、 机器操作面板右上方的水温控制器是我司自主研发的适合全天候气温条件下让机器保持最佳工作状态的附属保温功能，超声波雾化板的最佳工作水温是18-30度，如果室内温度低于15度，请将加热按钮按下，机器会自动加温至20-25度左右。注意：加热线圈或加热棒，在雾化板的下方，严禁缺水使用，否则可能引发火灾。
注意：请使用纯净水或者蒸馏水稀释消毒液，可能有效延长雾化板的使用手柄，每周检查清洗一次，如果有药液残留沉淀请更换新的水并清理干净雾化板，重新加入消毒液.
（L1/L2放水口在机器最底部，L3/L4放水口在水箱内塑料水桶的上方）
常见故障及排除方法
1、 手动开启不喷雾
1、 请检查电源指示灯是否亮起（不亮，请检查供电电源）
2、 水泵是否将水箱内水抽入到造雾盘内，水位低于雾化板黑色探头，雾化板不工作，手动加水至雾化盘内如果正常喷雾，请更换水泵。
3、 检查风扇是否出风（机箱内有雾但是吹不出来即证明风扇不工作，或者进风口堵塞，需要清理进风口或者更换风扇）
4、 如果水泵、风扇运行正常，请检查雾化板上面的红色或者蓝色指示灯是否亮起，如果亮但是不喷雾，可能是水位低于雾化板水位检测器，或雾化板损坏，解决办法更换雾化板
5、 如果水泵。风扇运行正常，雾化板指示灯不亮，需要打开配电箱，检查是否有线路脱落，检查绿色整流板上的保险丝是否烧坏，检查环形变压器是否烧坏，并及时更换配件。
6、 壁挂式单孔出雾，检查机器两端是否在同一水平线上，并调整水平角度，或者是进水阀开关是否都开启。

2． 手动正常但是自动不喷雾
检查电压是否达到220V，控制器指示灯是否亮起，如果不亮请检查配电箱内自动感应器供电部分，或者更换自动感应器的线路板，控制器悬挂方向是否正确，如果无法遥控，检查遥控器电池并更换，如果遥控正常，但是感应不工作，请检查感应器探头方向是否安装正确或者探头脱落。



红外自动感应器调节方法
自动感应控制器建议悬挂高度1.3-1.6米（避免阳光直射），                            
机器默认左端暂设定为进场消毒，右端暂设定为出厂，不消毒。
（注意自动感应器应尽量悬挂在靠近进门的地方，以便控制器上的探头能及时感应到有工作人员进入并及时开机工作）。
左端探头检测到人员便会让主机按照设定的时间工作出雾消毒；
右端探测到人员出厂会显示-20秒倒计时，这是让感应器在此20秒内暂停工作，即达到人员进场消毒，出场不消毒的目的。
悬挂好控制器后，将主机上的电源开关调节至自动档位，此时控制器的显示屏会亮起，表示消毒机已经进入自动工作状态。

遥控器上的大圆圈红色按键可以遥控机器开机消毒，小圆圈红色按键可以暂停机器工作。

特别注意事项：如果进场顺序右端为进厂，请拆开自动感应器两个螺丝，调节自动感应器内部天线位置的黑色移位开关，将右端转换为进厂状态即可！


控制器工作时间设定
1：机器开关调节为自动状态
2：用卡针或笔尖对准显示屏右侧上端小孔轻按一下数字移位开始闪烁，轻按下端小孔数字循环键闪烁的数字会从0--9循环便可设定一下个数位上的数字。
3：所有数字设定完毕5秒钟后机器会自动保存记忆，机器便会按照设定时间工作。
