	产品名称
	养殖水线清洗消毒
	
	
	
	

	产品材质
	304不锈钢
	
	
	
	

	型号
	PLC大款
	大款
	中款
	
	

	电压
	220V
	220V
	220V
	
	

	功率
	3700W
	3700W
	3000W
	
	

	外形尺寸
	700*550*920mm
	700*550*920mm
	690*550*825mm
	
	

	木箱尺寸
	720*600*950
	720*600*950
	710*600*855mm
	
	

	接口尺寸
	1寸快接、6分和4分转接头（异形接头）
圆管，方管。
	外径25mm
转换头可备注可咨询客服
	外径25mm
转换头可备注可咨询客服
	
	

	净重
	85KG(裸机)
	85KG(裸机)
	75KG（裸机）
	
	

	臭氧产量
	40克(可调节型)
	40克(可调节型)
	20克（可调节型）
	
	

	冲洗压力
	0.3-0.5MPa(3-5公斤)
	0.3-0.5MPa(3-5压)
	0.3-0.5MPa
	
	

	单条冲洗
	0.3MPa
	0.3MPa
	0.3MPa
	
	

	冲洗能力
	可同时4-8条
	可同时4-8条
	可同时3-6条
	
	

	冲洗时间
	100米以内，大概10分钟
	100米以内，大概10分钟
	
	
	

	产品特点
	①PLC全自动程序精准控制
②屏幕调节参数;
③带有定时停机功能。
水/气交替连续脉冲
	①手动按键，可调节
②水/气交替连续脉冲
③带有定时停机功能。

	①手动按键，可调节
②水/气交替连续脉冲
	
	

	售后服务
	远程视频指导
付费上门安装（路费+食宿）
	远程视频指导
付费上门安装（路费+食宿）
	远程视频指导
付费上门安装（路费+食宿）
	
	

	使用视频
	咨询客服
	咨询客服
	咨询客服
	
	

	售后质保
	1年质保（终身维护）
	1年质保（终身维护）
	1年质保（终身维护）
	
	

	赠送配件
	5米钢丝管、
5米高压蛇皮管
2个316不锈钢快速接头
1个止回过滤网
1个不锈钢1寸32外丝接头
4个不锈钢紧箍
1个3000米遥控器
	5米钢丝管、
5米高压蛇皮管
2个316不锈钢快速接头
1个止回过滤网
1个不锈钢1寸32外丝接头
4个不锈钢紧箍

	5米钢丝管、
5米高压蛇皮管
2个316不锈钢快速接头
1个止回过滤网
1个不锈钢1寸32外丝接头
4个不锈钢紧箍

	
	

	












	
	
	
	
	


1:PLC程序自动化精准控制，稳定高效;
2:一键启动，自动运行;消毒脉冲清洗压力大小可调，适合各种新老鸡舍，用户根据需求调整压力。
3：在高浓度臭氧的保证下，可有效消杀管壁内99.9%的细菌;
[bookmark: _GoBack]4:臭氧浓度大小可调，适合多种场所使用，灵活多用;设备提供质保一年，终生提供免费售后服务和技术支持，一次合作永远朋友;设备可一次性冲洗80米长的水线六条，如果水线距离大于80米，可调整冲洗压力或减少冲洗数量,建议平层冲洗[image: ]
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